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Verifica della prima legge di Ohm
Per affrontare l’esperimento è necessario conoscere:
· Quali sono le conseguenze della proporzionalità diretta fra due grandezze fisiche.
· Individuare la sensibilità di uno strumento tarato ed effettuare la sua lettura.
· Che cosa sono e come si misurano la differenza di potenziale (d.d.p.) e l'intensità di corrente elettrica.
· Significato, definizione e unità di misura della resistenza.
· Enunciato della prima legge di Ohm.
Obiettivi
L’obiettivo consiste nel valutare la validità della legge che esprime la diretta proporzionalità tra l'intensità di corrente elettrica e la differenza di potenziale applicata ai capi di un conduttore.
Schema o disegno
Nella Figura 1 sono riprodotti sia il dispositivo vero e proprio adoperato sia lo schema elettrico corrispondente:
· Dispositivo e circuito: Il circuito è composto da un generatore , un amperometro  inserito in serie, un resistore  e un voltmetro  collegato in parallelo al resistore.

[image: ]

Materiali e strumenti
Il materiale utilizzato comprende
· Cavi di collegamento
· Resistori 
· Generatore di tensione (con interruttore e manopole per regolare corrente e d.d.p.) 
· Amperometro (impostato con portata massima, es. 0,3 A o 300 mA)
· Voltmetro (es. tester digitale impostato su scala 200 V o 30 V) 

Descrizione della prova
Montaggio del circuito ed esecuzione delle misure:
· PASSO 1: Circuito base. Si collegano 2 cavi dal generatore: il cavo nero (dal polo negativo) entra nella resistenza , poi esce con un cavo rosso verso la portata  () dell'amperometro.
· PASSO 2: Collegamento Amperometro. Un secondo cavo nero esce da  ed entra in . In questo modo l'amperometro è collegato in serie.
· PASSO 3: Collegamento Voltmetro. Si inserisce il voltmetro in parallelo ai capi di . Il tester/voltmetro ha un cavo nero su  ed uno rosso su  ( o impostato su ). Il cavo rosso del voltmetro si inserisce nel morsetto nero della resistenza e il nero va su .
· Accensione e regolazione: Dopo aver fatto controllare il circuito dall'insegnante, si azzerano le manopole del generatore e si accende l'interruttore. Si ruota gradualmente la manopola della tensione portando  a valori crescenti (es. , , ecc.) e si legge il corrispondente valore di corrente  sull'amperometro.
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