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 Resistori in serie e in parallelo
Obiettivi
La finalità dell'esperienza di laboratorio consiste nel valutare la validità delle formule che forniscono la resistenza equivalente relativa a resistori collegati fra loro in serie oppure in parallelo. Osservando quindi le differenze tra i due tipi di collegamento.
Schema esperimento
Gli schemi elettrici di riferimento (Figura 1) illustrano:
· a) Collegamento di resistori in serie ( ed  in serie, con amperometro in serie e voltmetro in parallelo).
· b) Collegamento di resistori in parallelo ( ed  in parallelo, con amperometro in serie e voltmetro in parallelo).
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Attenzione: per mettere in serie o in parallelo i resistori, fare attenzione al tipo di collegamento piuttosto che alla posizione dei resistori. Per capire meglio fare riferimento alle immagini dell’esperienza relativa alla prima legge di Ohm.


 Materiali e strumenti
· Resistori (almeno due, es. 2 da 22 )
· Cavi di collegamento (es. 2 lunghi e 2 corti)
· Generatore di tensione 
· Tester digitale (meglio digitale; 20v; 6,armadio 2)
· Amperometro
· Voltmetro
Descrizione della prova
La prova si divide in due parti:
· Parte I: Resistenze in serie. Si monta il circuito collegando l'uscita del primo resistore all'ingresso del secondo e il voltmetro in parallelo all'insieme dei due elementi. Si alimenta il circuito raggiungendo il valore di d.d.p. desiderato (es. 2,5 V) e si leggono i valori di d.d.p. () e intensità di corrente () tramite voltmetro e amperometro.
· Parte II: Resistenze in parallelo. Si completano i collegamenti unendo fra loro gli ingressi dei due resistori e le rispettive uscite. Il voltmetro viene disposto in parallelo sia a  sia a . Si alimenta il circuito e si misurano la tensione e la corrente totale.



Buon Lavoro!
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